**21.** Эксперимент 17.

**22.** Эксперимент 17. Вместо потенциометра угол поворота сервопривода изменяется при помощи фоторезистора (термистора)